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1. 심 설치 위치
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2. 검사 방법
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그림-2와 같이 측정공구 설치를 위한 지그를 만드십시오.  그림-1과 같이 트림탭을 제거하고 지그를 설치하십시오.

프로펠러 축을 밀었다 당겼다 하면서 스러스트 유격을 측정하십시오.  정방향의 규정 유격값은 0.35 +/- 0.05 mm. (0.3 to 0.4 mm) 이고 역 방향의 유격값은 0.25 +/- 0.05 mm (0.2 to 0.3 mm)입니다.

3. 설치 방법
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그림-3은 분리방법 입니다. 조립 시 토크는 191Nm(19.5kgm)입니다.

주의: 스러스트 유격이 0.3mm이하라면, 프로펠러 축이 중립에서 함께 돌게 됩니다.
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